**附件1**

**本次检验项目**

一、汽油，柴油

1.汽油

(一)抽检依据：GB 17930-2016

 （二）检验项目： 研究法辛烷值，胶质含量，硫含量，铜片腐蚀，水溶性酸或碱，甲醇含量，氧含量，密度，苯含量，芳胫含量，烯胫含量等11项指标。

2.柴油

(一)抽检依据：GB 19147-2016

(二)检验项目：硫含量,铜片腐蚀,水含量，运动黏度，凝点，冷滤点，闪点，十六烷指数，馏程，密度等10项指标。

二、消防用品

1.手提式干粉灭火器

 （一）抽检依据：GB 4351.1-2005

 （二）检验项目：灭火剂充装重量误差、20 ℃喷射性能、水压试验、爆破试验、灭火器的总质量、灭火剂主要成分含量等6项指标。

三、农用薄膜

 1.聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜

 （一）抽检依据：GB 13735-2017

（二）抽检项目：厚度和厚度偏差、宽度极限偏差、拉伸负荷、断裂标称应变、直角撕裂负荷等5项指标。

四、工业危化品

1.煤沥青

 （一）抽检依据：GB/T2290-2012

（二）抽检项目：软化点、灰分、水分、结焦值、喹啉不溶物等5项指标。

2.焦化萘

（一）抽检依据：GB/T 6699-2015

（二）抽检项目：外观、结晶点、不挥发物、灰分、酸洗比色等5项指标。

3.液化石油气

（一）抽检依据：GB 11174-2011、GB/T 32492-2016

（二）检验项目：蒸气压（37.8℃）、组分、铜片腐蚀（40℃，1h）、总硫含量、游离水、二甲醚/%等6项指标。

五、液化气软管

1.天然气液化气专用软管、家用燃气及液化气煤气管

（一）抽检依据：GB 29993-2013

（二）抽检项目：尺寸和公差、外观、耐液体性能、气密试验、弯曲试验、耐热试验、拉断试验等7项指标。

2.精编钢丝、防爆软管

（一）抽检依据：HG 2486-1993

（二）抽检项目：软管的尺寸和公差、外观、气密性、耐压性能、弯曲性能、难燃性能、低温弯曲性能等7项指标。