**附件1**

**本次检验项目**

一、汽油，柴油

1.汽油

（一）抽检依据：GB 17930-2016

（二）检验项目： 研究法辛烷值、胶质含量、硫含量、铜片腐蚀、水溶性酸或碱、甲醇含量、氧含量、密度、苯含量、芳胫含量、烯胫含量等11项指标。

2.柴油

(一)抽检依据：GB 19147-2016

(二)检验项目：硫含量、铜片腐蚀、水含量、运动黏度、凝点、冷滤点、闪点、十六烷指数、馏程、密度等10项指标。

二、柴油尾气净化夜、车用尿素液

(一)抽检依据：GB 29518-2013

(二)检验项目：尿素含量、密度、折光率、碱度、缩二脲、醛类、不溶物、磷酸盐等8项指标。

三、商品丙丁烷混合物液化石油气

（一）抽检依据：GB 11174-2011、GB/T 32492-2016

（二）检验项目：密度（15℃）、蒸气压（37.8℃）、组分、铜片腐蚀（40℃ 1h）、总硫含量、二甲醚/%等6项指标。

四、家用燃气灶具

（一）抽检依据：GB 16410-2020

（二）检验项目：气密性、热负荷、火焰传递、离焰、熄火、回火、干烟气中CO浓度(ɑ=1，体积分数）（室内型）、温升、熄火保护装置等9项指标。

五、食品相关产品

1.食品用聪明盖、PC饮用水桶、食品用聚乙烯吹塑容器、商品零售包装袋、通用托盒、食品接触用特定塑料瓶盖、组合式防伪瓶盖、聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯、聚酯（PET）无汽饮料瓶

（一）抽检依据：GB 4806.7-2023

（二）检验项目：感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量（蒸馏水60℃ 2h）、重金属（以Pb计）4%（体积分数）乙酸（60℃,2h）、脱色试验等6项指标。

六、危险化学品

1.煤沥青

（一）抽检依据：GB/T 2290-2012

（二）检验项目：灰分、水分、喹啉不溶物、结焦值等4项指标。

2.焦化萘、工业萘

（一）抽检依据：GB/T 6699-2015

（二）检验项目：灰分（质量分数）、外观、结晶点、不挥发物（质量分数）、酸洗比色等5项指标。

3.工业硝酸钾

（一）抽检依据：GB/T 1918-2021

（二）检验项目：硝酸钾、水分、水不溶物、氯化物、硫酸盐、碳酸盐等6项指标。

七、消防产品

1.消防应急照明灯具

（一）抽检依据：GB 17945-2010

（二）检验项目：基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、绝缘电阻试验、耐压试验、接地电阻试验等6项指标。

2.手提式干粉灭火器

（一）抽检依据：GB 4351.1-2005

（二）检验项目：充装总量误差、20℃喷射性能、密封性能、水压试验、爆破试验、灭火剂主要成分含量等6项指标。

八、瓶装液化石油气调压器

（一）抽检依据：GB 35844-2018

（二）检验项目：结构、外观、气密性、关闭压力、出口压力等5项指标。